ЭКРАН

СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН – **iVi TECH S04**

Размер экрана «ШхВ» - **8640х5760**

Шаг пикселя - **4**

Разрешение - **2160х1440**

Яркость - **800 кд/кв.м**

Механизмы подъёма экрана – **тельфера ОСАЛИФТ**, грузоподъёмность 1000кг. - 4 шт.