ЗВУК

МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ – **BEHRINGER X32**, располагается на балконе.

СТЕЙДЖБОКС - **BEHRINGER SD16** – 2 шт.

ПОРТАЛЬНАЯ АКУСТИКА

Линейный массив **SOUND WAVE**

* Элемент линейного массива **SOUND WAVE** тип 1 –СЧ/ВЧ - 8 шт х 1000 W;
* Элемент линейного массива **SOUND WAVE** тип 2 – НЧ – 4 шт. х 2000 W;
* Frontfill **SOUND WAVE** по краям сцены направлены на первые ряды партера – 2 шт. х 1000 W;
* Усилитель мощности – NAG TD 40 – 1 шт.;
* Усилитель мощности – NAG TD 100 – 2 шт.;

Суммарная мощность усилителей – 10 000 W.

МОНИТОРНЫЕ ЛИНИИ

**1-я линия**

Активный 2-х полосный коаксиальный монитор - **SOUND WAVE** 500W – 4 шт.

**2-я линия** – прострелы на стойках, расположены между 2 и 3 планом кулис, возможность переноса имеется;

Пассивные **JBL PRX 400** – 2 шт. Усилитель мощности - **CROWN LPS 2500.**

МИКРОФОНЫ

Вокальный Радиомикрофон - **SHURE SM58/BLX24** – 6 шт.

Вокальный Радиомикрофон - **SENNHEISER XS35** – 2 шт.

Театрально-хоровой микрофон «подвесы» - **SHURE MX202B** – 4 шт.

Вокальный динамический микрофон - **SHURE SM58** – 5 шт.

**МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ РАСПОЛАГАЕТСЯ НА БАЛКОНЕ!**

**ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕНОСА МИКШЕРНОГО ПУЛЬТА В ЗАЛ НЕТ!**